|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.***  **Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**  Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.  Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.  Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.  **Установка и эксплуатация мебели.**  Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30о С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.  Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:   * не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев; * не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик; * не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.   Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40о С) предметов.  По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.  **Гарантийные обязательства.**  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 ”Мебель. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.  Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.  Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.  Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.  Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.  Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.  **Порядок предъявления претензий по качеству.**  Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.  **Свидетельство о приемке.**  Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.  Дата выпуска изделия **30.12.2021** Отметка ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Логотип Линаура  **E-mail:** [**m-spravka@mail.ru**](mailto:m-spravka@mail.ru)**; www.linamebel.ru**  **Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,**  **Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,**  **тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.**  Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,  ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77  **ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.40302/21** |  | **Логотип Линаура**  **Изделие: Набор мебели для спальни Виктория**  **Кровать 1400 (1600)**    **Ш. 1432 (1632) Г. 2048 В. 909**  **Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указания по сборке. Кровать Виктория**  **Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту**  Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.  **Последовательность сборки:**  Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.  К деталям (1,2,3) прибить опоры (27) гвоздями (20).  Соединить детали (1,2) с деталями (4) еврошурупами (21). Соединить деталь (3) с деталями (4) еврошурупами (21). Соединить деталь (5) с деталями (1,2) еврошурупами (21). Соединить детали (6) с деталями (4) саморезами (29) с внутренней стороны, выровняв нижние торцы деталей (4,6), как показано на схеме сборки.  Соединить деталь (3) с деталями (6) дополнительно, используя уголок (31) и саморезы (28).Соединить детали (7) с деталями (1,2), используя саморезы (29) через отверстия в деталях (1,2).  Собрать основание кроватное согласно инструкции (см. упак. 6-6).  В комплекте имеется 2 ящика, которые могут быть установлены в любые две из четырех имеющихся ниш в кровати. В зависимости от выбранных положений ящиков в кровати закрутить штоки эксцентриков (30) в детали (8,10), вбить шканты (32). В детали (11) установить эксцентрики (30). Соединить детали (11) и (8,10). Затянуть эксцентрики (30). К деталям (10,11) прикрутить детали (9) еврошурупами (21). К деталям (9) прикрутить колеса неповоротные (25) саморезами (28).  Для жесткого соединения кроватного основания с корпусом кровати установить монтажные уголки (31), используя саморезы (28), после окончательной сборки и установки изделия в помещении.  При необходимости закрепить к деталям кровати уголки (31) саморезами (28) в качестве ограничителей хода ящиков.  **Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Кровать Виктория**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Размер** | | **Кол-во** | **№ упак. кровать** | | | **Кровать 1400** | **Кровать 1600** | **1400** | **1600** | | **1** | Изголовье | 1432х905 | 1632х905 | 1 | 2 | 2 | | **2** | Изножье | 1432х450 | 1632х450 | 1 | 2 | 2 | | **3** | Опора | 1400х234 | 1600х234 | 1 | 2 | 2 | | **4** | Царга боковая | 2000х186 | | 2 | 3 | 3 | | **5** | Растяжка | 2000х116 | | 1 | 3 | 3 | | **6** | Планка опорная | 496х70 | | 8 | 2,3 | 2,3 | | **7** | Накладка декор | 1376х370 | 1576х370 | 2 | 5 | 5 | | **8** | Фасад ящика | 994х153 | | 2 | 5 | 5 | | **9** | Дно ящика | 982х590 | | 2 | 4 | 4 | | **10** | Задняя панель ящика | 982х106 | | 2 | 4 | 4 | | **11** | Боковина ящика | 574х106 | | 4 | 2,4 | 2,5 | |  | **Комплектовочная ведомость фурнитуры. Кровать Виктория (упак. №1)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование** | **Вид** | **Кол-во** | **№** | **Наименование** | **Вид** | **Кол-во** | | **20** | Гвоздь 2х20 | Гвоздь 2х20 | 16 | **27** | Опора наконечная | Опора пластмассовая | 8 | | **21** | Еврошуруп | Еврошуруп 70 | 26 | **28** | Саморез 4х16 | Саморез 4х16 | 36 | | **22** | Заглушка еврошурупа | Заглушка евровинта | 26 | **29** | Саморез 4х30 | Саморез 4х16 | 40 | | **23** | Заглушка эксцентрика | Заглушка евровинта | 12 | **30** | Стяжка эксцентриковая |  | 12 | | **24** | Ключ еврошурупа | Евроключ | 1 | **31** | Уголок 20х20 | Уголок 20х20.jpg | 10 | | **25** | Колесо неповоротное |  | 8 | **32** | Шкант 8х30 |  | 24 | | **26** | Основание орто-педическое (упак. 6-6) | Основание кроватное.jpg | 1 |  | | | |   **Схема сборки. Кровать Виктория** |